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貳、苗栗縣私立中興高級商工職業學校實習工場安全與衛生守則
依據：教育部九十六年七月二十六日勞中（三）字第0960513829號書函：「為強化校園安全衛生組織與管理」暨本校現況擬訂之。
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1、 未經師長帶領，切勿進入工場。
2、 進入工場須穿著工作服，切勿穿著過長衣袖或寬鬆的上衣或裙子。
3、 進入工場應戴上帽子，勿使髮絲任意飄垂。
4、 非上課時間需師長同意且在現場，方得借用工場。
5、 嚴禁操作未師長允許之機械設備。
6、 標示紅色記號之機械設備，嚴禁同學操作使用。
7、 在工場中應隨時戴上自備之安全眼鏡。
8、 不得在工場內食用各種食物或飲料。
9、 操作粉塵濃度過高之機器，應戴上口罩。
10、 嚴禁戴手套操作機器。
十一、足或穿著拖鞋、高跟鞋及涼鞋者進入工場。
十二、物品切勿踐踏或觸摸。
十三、嚴禁嬉戲、打鬧及大聲喧嘩。
十四、操作機器前應先除機臺上的物品，並確認該機器之各項配件是否牢固。
十五、機器發生異狀時，應立即停止運轉並通知老師處理，切勿嘗試自行解決。
十六、災害時，同學們應立即往兩側出口處移動，並通知老師或工讀生前往處理。切忌驚慌
失措，奔跑擠推。
十七、災害時，同學們非依指派不得蜂擁靠近觀望或協助，以免妨礙搶救時機。
十八、急救箱、滅火器之使用方法及位置。
十九、在工場時應清潔個人所曾使用之機器設備及地面打掃，並通知老師或工讀生檢查。
二十、上述各項規定者一律立即離開工場並禁用工場一週。情節重大者將 取消工場使用權
利。
二十一、校務會議討論通過，陳請 校長核定公告後實施，修正時亦同。



